ATENCION :   LEER  INSTRUCTIVO

  Colocación Riel Tipo "H"   (25mm X 9mm)
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Marcar un punto a 11mm del cielo raso y alineado a este marcar entre 45/55 cm. de acuerdo al largo de cada riel.
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Si el cielo raso no esta bien alineado, tire un hilo del primer punto al ultimo, de esta forma obtendrá los puntos intermedios en una línea.

  
Perfore el muro con una agujereadora con mecha widia para   muro, diámetro 6mm.
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Coloque los tarugos Ficher de 6mm en el agujero.


Para muros de Durlock utilice los tarugos para Durlock
Color blanco con rosca exterior.
   Los soportes tendrán que estar muy bien alineados, si no costara mucho engripar a presión el riel.
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Coloque los anclajes de ABS (soportes) cuadrados con el chanfle hacia abajo (el piso), fijar con los tornillos provistos, no ajustar del todo, que tenga movimiento para que se acomode cuando coloque el riel.

En caso de tener que unir 2 rieles utilice el soporte rectangular largo. No es necesario que coloque el tornillo.
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Coloque las líneas de colgar por el extremo del riel y luego coloque la tapa, o coloque el riel de pared a pared y utilice una abertura que se realizara en el extremo del riel para introducir el patín con el Grilon. 
Una vez colocado todos los anclajes de ABS, coloque el riel sobre los anclajes y oprima contra estos con presión hasta que escuche un clic y quede el riel sujeto. [image: image10.jpg]



                                                       Si es necesario limpie el riel con alcohol para sacar la suciedad.

Orificio de entrada para la línea de colgar Riel Tipo "H"  
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                                                                 Por uno de los extremos coloque las líneas de

                                                                 colgar y luego coloque la tapa.
.                                                                (Vista de la foto por detrás)                                                     

Si el riel se coloca de pared a pared o con las tapas, se puede hacer un corte a la parte posterior del carril del riel de 1cm para que entre el patín de la línea de colgar, también si el riel es largo se puede hacer en el centro para facilitar la colocación de las líneas.  

Vista frente Riel:
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Otra opción es hacer un corte a la parte posterior del carril del riel de 1cm.
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(Vista posterior)
Los ganchos regulables de las líneas de colgar de Grilon transparentes deben ajustarse a mano y si es necesario ¼ de vuelta mas con llave.
Las líneas de colgar de acero o las rígidas de hierro deben ajustarse con llave.
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